## 重庆医科大学附属康复医院黄水院区建筑消防设施设备维护保养项目基本情况

## 1、**项目位置：**

重庆市石柱土家族自治县黄水镇莼乡路287号重医附属康复医院黄水院区

2、**建筑设施基本情况：**

总建筑面积约76689.61㎡（约合115亩）,其中康复一区建筑面积约36385.08㎡(含康复一区负一楼室内车库约3981.71m2)，康复二区建筑面积约15105.83㎡，康复三区建筑面积约17067.20㎡，沿街职工公寓建筑面积约4756.14㎡、辅助用房建筑面积约1928.06㎡、食堂建筑面积约1447.30㎡。配套设施（门卫室）约38.72m2。

该项目由康复一区、二区、三区，沿街职工公寓、辅助用房、食堂共计6栋建筑组成，**其中沿街职工公寓、辅助用房、食堂均未设计消防联动报警系统**。

医院出入口：共有主要出入口3个。

3、**给排水系统：**供水方式：市政直供。

包含：院内消防系统用水、生活用水等。

消防水箱：康复一区负二层消防水箱容量约432m³，屋顶增压稳压设备一套：其中含约18m³屋顶水箱1个及泵、罐等。

4、**消防自动化报警、灭火联动系统：**

消防控制室面积：约38㎡(与微型消防站及视频监控设备控制室共用)。消防联动控制系统设备(品牌：北大青鸟)：康复一区主机1套，康复二、三区副机各1套），全院末端喷淋：约5000余个（其中：侧喷约1600余个，上喷约400余个，下喷约3000余个）；消防广播系统 3 套。

DN65室内消火栓(箱) 康复一区、二区、三区总计约342套(其中，康复一区约165套，康复二区约69套，康复三区约84套，沿街职工公寓约24套)。

干粉灭火器总计约1094具(其中，康复一区约535具，康复二区约231具，康复三区约238具，沿街职工公寓约48具，辅助用房约26具，食堂约16具)。

各类防火卷帘门设备约14道，防火门约618樘。

5、天燃气系统：燃气公司直供，一户一表。用气点:康复一区及食堂。